
LB161説明書


1.ランプ



1.ボタン　　2.下に押す　　3.スライドさせて外す

バッテリーを装着させる場合は逆にスライドさせて、奥まで挿入して下さい。

ボタンの裏側に引っ掛けがありますので、奥まで挿入するとカチッと音が鳴ります。




1.スイッチレバー

Aを押し込むと時計回り・締める方向への回転

Bを押し込むと反時計回り・緩める方向への回転

AもBも押し込んでおらず、中央にレバーがある状態：セーフティーロック



1.スイッチアクションボタン

ボタンを押して、速度等を変更します。

Aを押し込んでいる場合（時計回り・締める方向への回転時）


HまたはL：高速回転　　M：低速回転

Bを押し込んでいる場合（反時計回り・緩める方向への回転時）リバースインジケーターが光ります。

H：一定トルクがかかる、もしくは一定時間でストップ（リバースストップ機能）　L：高速回転　　M：低速回転

リバースストップ機能はナットなどのねじ切りの飛びを防ぐ機能です。

通常に緩める際はLもしくはMをお使い下さい。リバースのHは連続回転しません。



1.トリガー

トリガーを引く強さで回転スピードも変わります。

